|  |
| --- |
| **2020年望奎县重点排污单位执法监测下半年监测结果** |
| **公布时间：2020年11月19日** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **污染源**  **名称** | **所在地** | **监测点位名称** | **采样日期** | **执行标准条件名称** | **监测指标名称** | **监测指标浓度(mg/L)** | **排放标准限值(mg/L)** | **按监测指标评价结论** |
| 1 | 废水 | 望奎金河湾污水处理有限公司 | 望奎县 | 总排放口 | 2020/8/18 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》  GB19818-2002中一级A排放 标准要求 | 化学需氧量 | 21 | 50 | **合格** |
| 氨氮 | 1.06 | 5（8） | **合格** |
| 2 | 废水 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 望奎县 | 总排放口 | 2020/7/7 | 《肉类加工工业污染物排放标准》  GB13457-92中一级排放标准要求 | 化学需氧量 | 25 | 80 | **合格** |
| 氨氮 | 1.38 | 15 | **合格** |
| 序号 | 类别 | 污染源  名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 采样日期 | 执行标准条件名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度(mg/m3) | 排放标准限值(mg/m3) | 按监测指标评价结论 |
| 3 | 废气 | 望奎阳光热力有限公司 | 望奎县 | 打孔监测点 | 2020/11/3 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 烟尘 | 31.9 | 80 | **合格** |
| 二氧化硫 | 146.1 | 400 | **合格** |
| 氮氧化物 | 169.7 | 400 | **合格** |
| 4 | 废气 | 国能望奎生物发电有限公司 | 望奎县 | 打孔监测点 | 2020/11/10 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 烟尘 | 13.0 | 30 | **合格** |
| 二氧化硫 | 45.0 | 200 | **合格** |
| 氮氧化物 | 50.0 | 200 | **合格** |