**国药动保九龙基地**

**质检楼部分房间墙面改造项目URS**

本次改造的都是潮湿、高温房间用防火板隔断的墙面，往年使用部门报修后都是用粉刷墙面进行维修，粉刷完八到九个月后又会起皮鼓包发霉，解决不了根本，基本每年都要维修。通过市场咨询，高温或潮湿的防火板墙面可以用墙板装束，五年内基本不会出现起皮鼓包发霉现象。

 以下是需要更换墙板房间及面积（部分房间混凝土墙重新粉刷）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间名称 | 防护板墙面积（墙板） | 混凝土墙面积（粉刷） |
| 1 | 菌毒种库 | 23.5㎡ | 无 |
| 2 | 化学试剂库 | 190㎡ | 无 |
| 3 | 包材库 | 190㎡ | 无 |
| 4 | 空压机房 | 45.5㎡ | 87㎡ |
| 5 | 换热间 | 90㎡ | 87㎡ |
| 6 | 制冷机房 | 90㎡ | 87㎡ |
| 7 | 制水间 | 104.5㎡ | 133㎡ |
|  | 合计 | 733.5㎡ | 394㎡ |