****“VHi”派对房音响系统处理器产品介绍****

****功能简介****


“VHi”是针对派对房、酒吧、小型演出设计的一款产品，既具有人声效果处理功能，同时又具备音箱处理功能。

以下是“VHi”的功能简介

* 64bit高精度运算架构：为处理器的算法提供强大运算能力支持
* 96kHz高采样率：数据处理后保持高保真、高还原特性
* XLR平衡口（卡侬口）输入：即插即用，支持热插拔：防止误操作造成的设备损坏
* 麦克风移频有2Hz～8Hz可选，并可选择“OFF”，有效防止麦克风啸叫
* 自动噪声门：无需调节，可有效降噪
* 效果动态调节：让演唱者的人声更具有感染力
* 各输出通道的混音器：可设置音乐、麦克风及效果混合比例
* 各输出通道均设有“双引擎压限”：可最大限度保护音响设备
* 各输出通道均设有均衡调节功能、延时功能
* 设管理者模式与用户模式：管理者模式下可存储、调整参数
* 设备内部可预存9种效果模式,可用遥控器选择想要的模式
* 录音输出端口：可将后置输出信号输出至外部录音设备进行存储
* 便捷的PC用户界面软件，可中英文切换，方便用户根据使用习惯选择语言
* 通过RS232接口连接电脑调节参数：保障数据传输的稳定性
* 设备自带音频测试系统：可精准测量音频数据，帮助使用者快速准确调出理想声音

****产品图片****

********



****VHi产品参数****

|  |  |
| --- | --- |
| 音乐端口最大输入电平 | +21dBu（8.7V RMS） |
| 输出通道最大输出电平 | +21dBu（8.7V RMS） |
| 麦克风输入灵敏度 | 640mV（out：8.7V） |
| 卡侬口音乐输入增益 | -6dB、-3dB |
| 信噪比 | >110dB |
| 适应电源 | 220V / 50Hz |
| 设备净重 | 3.9Kg |
| 设备尺寸（长、宽、高） | 483 x 254 x 44mm(1U) |