**顶鑫环保科技有限公司关于聚鑫锰业地块污染土壤及地下水风险管控项目（一期） 水平阻隔防渗材料采购服务**

 **招**

**标**

 **文**

**件**

 **项目名称：聚鑫锰业地块污染土壤及地下水风险管控项目（一期）水平阻隔防渗材料采购服务**

**项目编号：DXGC 2023-05**

**采 购 人：顶鑫环保科技有限公司**

**日 期：2023年5月5日**

**目 录**

第一章 招标邀请函 第二章 投标单位须知

第三章 招标服务清单及服务要求第四章 响应文件的组成

第五章 采购合同

**第一章 招标邀请函**

各投标单位：

顶鑫环保科技有限公司（以下简称“本公司”）拟将聚鑫锰业地块污染土壤及地下水风险管控项目（一期）水平阻隔防渗材料采购服务进行公开招标，现拟通过现场公开招标的方式确定该材料的供货商。

## 一、项目概况

1.聚鑫锰业地块污染土壤及地下水风险管控项目（一期）水平阻隔防渗材料采购服务。

## 二、服务内容

2.根据本招标文件附件中出具的相关图纸和工程量清单进行材料报价。

## 三、投标人资质要求

1.投标人基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册登记且具备相关防渗材料经营资质的法人，且投标人在近三年内必须具备两个或两个以上成交总价高于1000万元（人民币）以上类似防渗材料采购的订单业绩，需现场提供合同原件和复印件以备查看。

2、投标人需具备一定企业规模，注册资本大于5000万元以上，且具备自有产品生产线和生成车间。

3、投标人须为省级及以上科技行政管理部门会同本级财政、税务部门认定的高新技术企业，且在有效期内。派驻的施工焊接技术工种需具备相关从业资质及技术能力。

 4、投标人须具备省级住建部门颁发的防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质。

## 四、项目预算

1.本采购服务预算 3780000.00 元人民币，投标文件报价不得高于本采购服务预算。

## 五、报价方式

1.以提交的投标响应文件中的报价为第一次报价，待评标完成，现场进行二次报价，并最终以最低价确认中标候选人。

## 六、投标截止时间、地点及开标时间、地点

1. 响应文件提交截止时间： 2023 年 05 月 15 日（北京时间下午17：00 ）。逾期递交的响应文件恕不接受；

2.响应文件递交地点：顶鑫环保科技有限公司会议室 ；

3.招标时间： 2023 年 05 月 16 日（北京时间上午10：00）。

4.招标地点：顶鑫环保科技有限公司会议室。

联 系 人：江湛如

联系电话：17373158806

特此诚邀！

顶鑫环保科技有限公司

 2023 年 05 月 05 日

**第二章 投标单位须知**

## 一、总则

**1.适用范围**

本文件仅适用于本招标文件中所述的采购项目。

**2．定义**

* 1. “采购人”系指实际购买使用本项目标的物的单位。
	2. “投标单位”系指向招标采购单位提交响应文件的供应商。
	3. “成交人”系指被确定为承接本项目并负责其实施的投标单位。

## 二、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 三、响应文件编制

### 1.响应文件编制注意事项

投标单位必须认真阅读本文件的所有内容，并按本文件的要求提供响应文件，并保证全部资料的真实性。投标单位必须在响应文件中对招标文件作出实质性响应，否则其投标将被拒绝。

### 2.响应文件构成

响应文件构成见第四章。

### 3.投标报价

* 1. 投标单位应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价。
	2. 投标单位不得以低于成本的不合理价格参加竞标，亦不得高于项目预算报价。

3.3投标单位一律用人民币报价。

### 4.响应文件的制作和签署

* 1. 投标单位必须准备响应文件正本壹份。
	2. 响应文件中的任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件法人代表或授权代表在旁边签字或加盖投标单位的公章才有效。
	3. 投标人应将响应文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。

## 四、响应文件的递交

### 1.截止时间

投标单位必须不迟于招标文件中规定的响应文件递交截止时间将响应文件递交至招标方，递交地点必须是招标文件中指定地点。

### 2.迟交的响应文件

招标方拒绝接受在本文件规定的投标截止时间后送达的任何响应文件，被拒收的响应文件将原封退回。

### 3.响应文件修改和撤回

投标单位在递交响应文件后，不得修改与撤回响应文件。

## 五、开标与评标

### 1.开标

招标方将在招标文件规定的时间和地点进行开标，投标单位的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到，如未按时签到，由此产生的后果由投标单位自行负责。

### 2.评标

2.1 招标方根据项目的特点临时确定评委，评委会成员不少于 3 人且为单数。

2.2 评标的方式。 最低评标价法 。

2.3 评标工作程序

2.3.1 响应文件初审（包括资格性检查和符合性检查）。投标单位超出范围投标、响应文件有效期不符合本文件要求的或响应文件附有招标方不能接受的条件，该投标单位投标无效。

2.3.2 依据评标办法评标。

2.3.3 推荐中标人候选人。

评标过程的保密。开标后，直到授予投标单位合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标单位或其他无关的人员透露。投标单位在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 3.中标人的确定

本次招标采用 最低评标价法 的方式确定中标人选。在满足招标文件中要求的资格条件后，从中标候选人中经过最低评标价法确认中标候选人。

## 六、授予合同

### 1.中标通知书

招标方在评标结束后的一个工作日内，向中标人发出中标通知书

（超过此时间未接到中标通知书的单位则为不中标，不再另行通知）。

### 2.签订合同（请投标人仔细阅读后附合同）

2.1 中标人在招标方发出中标通知书后五天内，必须按本文件的要求与招标方签订合同。

2.2 如果因中标人的原因，中标人没有按照本规定及时签订服务合同，招标方将取消该授标决定，并将合同授予下一个最优投标单位。

**第三章 工程量清单及质量要求**

## 工程量清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品要求 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | HDPE土工膜 | 规格：双糙面，1.5mm质量：CJ/T234-2006 | ㎡ | 97408 |
| 2 | 长丝土工布 | 规格：聚酯长丝，600g/㎡质量：GB/T17639-2008 | ㎡ | 3920 |
| 3 | 长丝土工布 | 规格：聚酯长丝，300g/㎡质量：GB/T17639-2008 | ㎡ | 169365 |
| 4 | 膨润土防水毯 | 规格：4800g/㎡质量：JG/T193-2006 | ㎡ | 2038 |
| 5 | 复合排水网 | 规格：200g/7mm/200g质量：国标（聚酯长丝复合） | ㎡ | 90126 |

## 二、工程质量要求：

工程质量符合国家相关标准，经采购人一次验收合格。投标人需按照本合同规定的产品标准提供材料，招标方有权会同项目监理方、建设单位按照项目总包合同和工程监理细则中约定的比例随机抽取合同中提供的材料送至有检测资质的第三方检测机构检测。若乙方提供的产品未通过第三方检测，乙方需无条件退换货并赔偿因使用不合格材料造成的施工成本损失（赔偿金额按实结算）。

**第四章 响应文件的组成**

**响应文件的组成**

一、法定代表人身份证明*/*授权委托书二、投标人提供的资格证明文件

三、投标报价函（按照招标文件里所列工程量清单，附报价清单明细。）

 四、相关业绩证明文件

**投标文件**

采购项目名称: 聚鑫锰业地块污染土壤及地下水风险管控项目（一期）水平阻隔防渗材料采购服务 采 购 人： 顶鑫环保科技有限公司 采购项目编号: DXGC 2023-05

投标人

日期： 年 月 日

## 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码： 注册地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

身份证（反面）复印件

身份证（正面）复印件

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）： 日期： 年 月 日

授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）（采购项目编号： ）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

授权委托人身份证（正反面）复印件

法人身份证（正反面）复印件

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

## 二、投标人提供的资格证明文件

**须 知**

投标人应按第一章第 *3* 款要求提供证明材料（附公司营业执照）（详见第一章第*3*款）。

## 三、投标报价函

**投标报价函**

**顶鑫环保科技有限公司：**

就贵司本次聚鑫锰业地块污染土壤及地下水风险管控项目（一期）水平阻隔防渗材料采购服务，本公司报价 万元（大写金额： 元）。施工内容严格参照招标文件中的工程量清单，工程质量符合国家相关标准，经采购人一次验收合格。

投标人：

 日 期： 年 月 日

**防渗材料报价清单**

1. **产品名称、型号、数量、金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品要求 | 计量单位 | 数量 | 单价（元/㎡） | 金额（元） |
| 1 | HDPE土工膜 | 规格：双糙面，1.5mm质量：CJ/T234-2006 | ㎡ | 97408 |  |  |
| 2 | 长丝土工布 | 规格：聚酯长丝，600g/㎡质量：GB/T17639-2008 | ㎡ | 3920 |  |  |
| 3 | 长丝土工布 | 规格：聚酯长丝，300g/㎡质量：GB/T17639-2008 | ㎡ | 169365 |  |  |
| 4 | 膨润土防水毯 | 规格：4800g/㎡质量：JG/T193-2006 | ㎡ | 2038 |  |  |
| 5 | 复合排水网 | 规格：200g/7mm/200g质量：国标（聚酯长丝复合） | ㎡ | 90126 |  |  |
| 合计（人民币） |  |
| 大写（人民币）： |

**注：**以上价格含13%专用增值税税费，含运费，货物结算数量实际到货数量为准。

**第六章 采购合同**

**合同编号：DXHB-20230504**

**土工材料采购合同**

**甲方： 顶鑫环保科技有限公司**

**乙方：**

**签订日期：2023年5月 日**

甲方：**顶鑫环保科技有限公司** 乙方：

地址：**湖南省长沙市井湾路煤科院** 地址：

甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同，双方共同执行。

1. **产品名称、型号、数量、金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品要求 | 计量单位 | 数量 | 单价（元/㎡） | 金额（元） |
| 1 | HDPE土工膜 | 规格：双糙面，1.5mm质量：CJ/T234-2006 | ㎡ | 97408 |  |  |
| 2 | 长丝土工布 | 规格：聚酯长丝，600g/㎡质量：GB/T17639-2008 | ㎡ | 3920 |  |  |
| 3 | 长丝土工布 | 规格：聚酯长丝，300g/㎡质量：GB/T17639-2008 | ㎡ | 169365 |  |  |
| 4 | 膨润土防水毯 | 规格：4800g/㎡质量：JG/T193-2006 | ㎡ | 2038 |  |  |
| 5 | 复合排水网 | 规格：200g/7mm/200g质量：国标（聚酯长丝复合） | ㎡ | 90126 |  |  |
| 合计（人民币） |  |
| 最终成交价格（人民币） |  |
| 大写（人民币）： |

**注：**以上价格含13%专用增值税税费，含运费，货物结算数量实际到货数量为准。

1. 产品的技术标准及质量要求：详见第一条。

**第三条** 产品的包装物为：编织袋，由乙方负责供应，不回收。

**第四条 交货地点、交货方式：**甲方需提前十日通知乙方备货，汽运至 湖南省临武县水东镇松木山聚鑫锰业项目部现场 ，运费由乙方承担。收货人姓名： 谷红伟 ，电话： 15802524667 ，身份证号： 。甲方指定收货人未按照通知或约定的时间收货的,视为签收合格，乙方单方出具的送货单据可作为结算依据，甲方予以认可。由此所产生的运费、人员差旅、仓储等费用全部由甲方承担，货物损毁灭失的风险亦转移至甲方。

**第五条 验收标准、方法以及责任：**乙方按照本合同规定的产品标准提供材料，甲方有权会同监理方、建设单位按照项目总包合同和工程监理细则中约定的比例随机抽取合同中提供的材料送至有检测资质的第三方检测机构检测。若乙方提供的产品未通过第三方检测，乙方需无条件退换货并赔偿因使用不合格材料造成的施工成本损失（赔偿金额按实结算）。

甲方应在货到十五日内完成全部验收工作（包括委 托第三方检测机构进行检测），逾期未出具书面验收结论亦未提出书面异议的，视为乙方提供材料符合合同约定，验收合格。

未经甲方验收合格，乙方所提供材料一律不得投入使用，否则视为验收合格。

**第六条 标的物所有权及风险转移：**材料在运输过程中产生的毁损、灭失等风险及安全责任由乙方承担；标的物所有权自货款交付时起转移，但甲方未按本合同约定履行支付货款义务的，标的物属于乙方所有；标的物损毁灭失的风险自货物交付时起转移。

**第七条 货款的结算方式及时间：**

（一）结算方式，货款通过银行汇入乙方指定的银行账户，否则为无效汇款。户名： ，账号： ，开户行： 。

（二）付款方式：

1.合同签订三日内，甲方向乙方支付合同额的20%作为预付款。

2.乙方供货完毕一个月内，甲方付清全部货款（最迟不晚于2023年12月30日，以先到为准）。

3.若甲方延迟付款，则每延误一日按照合同总额的万分之五计日息赔偿给乙方。

**第八条 不可抗力**

当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在七天内提供有效证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

**第九条 合同的生效及解除**

本合同自签字并盖章之日起生效，合同履行期内，当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同传真件有效。

**第十条 违约责任**

1.除了以上第七条第(二) 款约定的延迟付款违约责任外，违约方再承担合同总额5%的违约金；

2.违约金不足以赔偿守约方损失（包括但不限于备货损失、运输仓储费用及人员差旅、诉讼费用及律师费等）的，守约方有权继续要求违约方予以赔偿，违约金及赔偿金合计上限不得超过本协议总金额。

3.若乙方供应的产品质量不符合约定标准,乙方无条件退换货,由此发生的费用由乙方承担。

**第十一条 合同争议的解决方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向原告所在地人民法院起诉。

1. **本合同一式肆份，双方各执贰份，每份具有同等法律效力。甲乙双方货款双清，双方责任义务履行完毕，合同自行终止。**

**（以下无正文）**

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方：顶鑫环保科技有限公司** | **乙方：** |
| **法定代表人或委托代理人：** | **法定代表人或委托代理人：** |
| **联系电话：** | **联系电话：** |
| **通讯地址：湖南省长沙市雨花区煤科院** | **通讯地址：** |
| **税号：91430105553040467F** | **税号：** |
| **开户行：交通银行股份有限公司长沙银盆南路支行** | **开户行：** |
| **账号：431630000018160055741** | **账号：** |
| **签订日期：2023年4月27日** | **签订地点：** |