**谈判邀请文件**

**项目名称：湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司**

**筒仓智能化设备采购安装项目**

**邀请人：湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司**

**2023年10月**

目 录

第一章 谈判邀请

第二章 谈判办法

第三章 采购需求及说明

第四章 谈判响应文件编制

第五章 谈判响应文件组成

# 第一 谈判邀请

1. **谈判项目名称：**

**湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司筒仓智能化设备采购安装项目**

**2、项目预算：21万元**；

**承包期限：合同签订之日起20个工作日**

**项目地点：湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司（**湖南省湘潭县梅林桥飞龙村107国道旁**）**

**3、供应商资格要求：**

供应商需提供以下资格证明文件：

（1）提交企业法人营业执照副本复印件；

（2）提交法定代表人身份证明复印件或者法定代表人授权委托书原件。

（3）具备抗风险能力和劳务质量保障能力，承担在劳务承包中造成的损失。

**4、谈判邀请文件获取：**凡符合谈判资格要求并有意参加谈判者，凡有意参加者，请从**2023年10月30日**起从湖南新五丰股份有限公司网站（http://www.newwf.com）本公告发布网页底部“相关下载”中自行下载谈判文件。

**5、谈判响应文件要求：（包含但不限于以下内容）**

（1）**响应单位加盖公章的资质证明文件（复印件）及法人代表授权委托书。**

（2）**加盖公章的第一轮报价单（二轮报价单现场填写）。**

（3）**售后服务承诺书。**

**6、谈判保证金：**

6.1谈判保证金的金额：由谈判响应人基本账户转入谈判保证金的专用账户，以其它方式转入的谈判保证金无效。谈判保证金到账截止时间为谈判截止时间（以到账时间为准），谈判保证金的金额**人民币伍仟元（¥5000.00）**响应人须在银行进账单的用途栏注明项目名称，如因没注明项目名称而造成无法查实保证金是否到账的，后果由响应人自行负责。

开户单位：湖南新五丰股份有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司长沙潇湘支行

账 号：43161 00000 181500 04180

6.2谈判保证金的退还：未成交单位提交的谈判保证金在成交通知书发出起15个工作日内无息退还；成交单位的谈判保证金在合同签订后起15个工作日内无息退还。

**7、谈判响应文件的递交及谈判时间和地点**

7.1 谈判响应文件递交的截止时间即**谈判时间**：**2023年11月7日10：00（北京时间）**。**报名参加单位法定代表人或授权委托人执密封谈判响应文件参加现场谈判。**

7.2谈判响应文件递交的地点即**谈判地点**：湖南新五丰股份有限公司（长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼）。

7.3递交方式：密封后谈判开始时间现场递交。

**8、联系方式**

采购单位：湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司

地 址：湖南省湘潭县梅林桥飞龙村107国道旁

联系人：张培

电 话：15173284273

# 第二章 谈判办法

**1、谈判方法：**本次谈判采用两轮报价法。第一轮报价由参加单位随响应文件递交，第二轮报价（最终报价）现场谈判确定。谈判小组对满足谈判文件的应标人，按照最终报价由低到高的顺序进行排名，推荐满足谈判文件要求且报价最低的供应商为本项目实施单位。

2、评审表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审因素** | | **供应商名称** | | |
|  |  |  |
| 资格性审查 | 营业执照、资格证书 |  |  |  |
| 法定代表人授权 |  |  |  |
| 符合性审查 | 谈判响应文件的组成 |  |  |  |
| 谈判响应文件的格式 |  |  |  |
| 符合谈判响应文件所有条款、条件且没有重大偏离或保留 |  |  |  |
| 最终报价 | |  |  |  |
| 满足谈判文件要求的最终报价排序 | |  |  |  |

# 

# 第三章 谈判邀请需求及说明

## 一 项目概况

1、地点：本项目位于湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司厂内

2、项目内容主要为：湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司厂区筒仓智能化设备采购安装，其中600T筒仓1个（应片式称重、一个筒仓12个支撑腿），2000T筒仓2个（3D雷达机器人扫描）。仓容软件要求：1、筒仓仓位可实行视化管理：可远程通过三位模型实时查看筒仓仓容体积数据和具体重量。2、支持业务数据报表导出：可定期记录统计仓容数据报表，查看数据变化趋势。3、移动端筒仓仓容监控：可通过手机APP实时查看仓容数据。提供接口与新五丰ERP系统对接，允许平均称重误差≤2%，3D雷达定期扫描粮堆体积，体积误差≤2%。正常情况下，校准周期不能短于6个月，校准方式方法要相对简单、可行，需要安排培训，使新五丰相关人员熟练使用。（详情见附件清单）

**二、售后服务及其他说明：**

1、具备抗风险能力和劳务质量保障能力，承担在劳务承包中造成的损失。项目免费维保期：项目验收合格后1年。

2、是否接受联合体投标：不接受。

3、分 包：不允许。

4、付款方式：按谈判邀请人与中标人签订的合同为准。30%预付款，40%发货前，验收合格后支付20%，10%质保金1年。中标人要开具对应金额的增值税发票。

1. 谈判报价说明

1、报价为含税价，应包含人工、风险责任及其他杂费完成所需发生的一切费用。

**第四章 谈判响应文件编制**

1、供应商应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制谈判文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

2、谈判文件应装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。

2.1谈判文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。

2.2谈判文件应当采用纸制书面方式，由供应商按照本文件指定的谈判地点进行现场或供应商邮寄至采购商线上视频谈判。

2.3以同一供应商名义，同一专业备选类库递送两套或以上的谈判文件，其谈判无效（★）。

3、谈判文件的组成

3.1谈判文件由商务部分、资格证明文件和技术部分等组成，应包括的内容详见本谈判文件的组成及格式。

3.2在本文件格式样本或样本复印件上填写制作谈判文件的，其谈判无效（★）。

3.3除谈判邀请文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

4、谈判文件的签署及规定

4.1谈判文件正本壹份、副本壹份。每一份谈判文件注明“正本”或“副本”字样，并注明所谈判段。正本与副本有差异，以正本为准。

4.2谈判文件正本应用不褪色的材料书写或打印，副本可复印。

4.3谈判文件封面由供应商的法定代表人（或授权委托代理人）签字（或盖章）**并加盖单位公章**（★）。

4.4上述签字盖章要求谈判文件正本须本人亲笔签字，盖章必须为原章，副本可用正本复印（★）。

# 第五章 谈判响应文件组成

**一、谈判响应声明**

附件1：法定代表人身份证明（复印件）

附件2：法定代表人授权委托书

**二、谈判方的资格证明资料**

附件3：谈判方基本情况表

附件4：谈判邀请文件规定的基本资格条件证明资料

附件5：谈判邀请文件规定的特定资格条件证明资料

**四、服务承诺及其违约责任**

附件6：服务承诺及其违约责任

**五、报价一览表及分项价格表**

附件7：报价一览表

**六、供应商认为需提供的其他资料**

**（一）、谈判响应声明**

附件1

法定代表人身份证明

谈判方名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （谈判方名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

谈判方名称（盖单位章）：

日期： 年 月 日

**注：法定代表人身份证明（复印件）应单独准备一份，在开标时进行身份验证时提交。**

附件2

法定代表人授权委托书

本人 （姓名、职务）系 （谈判方名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 谈判响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜（4）询问、质疑、投诉等相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

谈判方名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**注：法定代表人授权委托书应单独准备一份，在开标时进行身份验证时提交。**

**（三）、谈判方的资格证明资料**

附件3 谈判方基本情况表

盖谈判方单位章

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判方名称 | | |  | | | | | 法定代表人 |  |
| 委托代理人 | | |  | | | | | 邮政编码 |  |
|  | | |  | | | | | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 | | |  | | | | | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 | | |  | | 注册地址 | |  | |
| 发证机关 | | |  | | 发证日期 | |  | |
| 营业范围（主营） | | |  | | | | | |
| 营业范围（兼营） | | |  | | | | | |
| 基本账户开户行及账号 | | | |  | | | | | |
| 税务登记机关 | | | |  | | | | | |
| 资质名称 | | | | | 等级 | | 发证机关 | 有效期 | |
|  | | | | |  | |  |  | |
|  | | | | |  | |  |  | |
|  | | | | |  | |  |  | |
|  | | | | |  | |  |  | |
| 备注 | | 附《营业执照》（副本）复印件 | | | | | | | |

附件4 谈判邀请文件规定的基本资格条件证明资料

**（四）、服务承诺及其违约责任**

附件6 （服务承诺详细、具体、有针对性，能较好的满足要求，具有相应违约责任承诺）

谈判方名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

**（五）、报价一览表**

附件7

**报价一览表及报价文件**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 包名 |  |
| 总报价 | 大写： 元人民币整  小写： 元人民币整 |
| 项目负责人 |  |
| 合同周期 |  |
| 备 注 |  |

谈判方名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日 期： 年 月 日

**（六）**、供应商认为需提供的其他资料

附：评审因素中所涉及的材料可附在此

（七）清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **产品类别** | **功能描述** | **供方关键硬件配置** | **数量** | **单价（万元）** | **合计（万元）** | **备注** |
| **一、设备安装部分** | | | |  |  |  |  |  |
| **1** | **仓容计量** | 钢支撑散粮仓管理 | 1个600T钢支撑筒仓，应变片称重；（12个支腿/个） |  | 1 |  |  | 重量误差2%，每个支撑腿至少安装一个贴片式料位计感应器，具不能影响筒仓支撑结构。 |
| **2** | 水泥支撑散粮仓管理 | 2个2000T水泥支撑散粮仓，3D雷达机器人体积扫描 |  | 2 |  |  | 体积误差2%，每仓1台3D雷达机器人，定期扫描粮堆体积 |
| **3** | 仓容管理软件 | 1、筒仓仓位可视化： 2、业务数据报表： 3、移动端筒仓仓容监控： |  | 1 |  |  | 提供与新五丰系统对接接口。 |
| **4** | 物联网卡费 | 每仓一张物联卡 |  | 1 |  |  | 首年供方支付 |
| **5** | 现场提供电源、网络等条件 | 现场电缆、空开、以及线管、扎带、网络等 |  | 1 |  |  | 电缆尽量走桥架，线管采用PVC、波纹管，扎带捆扎固定 |
| **二、服务器软件部分** | | | |  |  |  |  |  |
| **1** | **其他硬件** | 服务器 | DELL |  | 1 |  |  | 配置要求请明确，CPU，硬盘、内存等 |
| **三、物流运输** | | | |  |  |  |  |  |
| **1** | **物流费** | 物流快递费 | 发货到施工现场 |  |  |  |  |  |
| **四、安装调试** | | | |  |  |  |  |  |
| **1** | **安装调试** | 实施费（安装费和调试费） | 设备硬件安装相关费用；调试期间需要甲方配合装载标定，600吨、2000吨各选一仓标定，其他仓远程标定。 | 现场焊工、电工、软件调试工人；合计施工20天,调试根据现场进料情况； | 1 |  |  | 校准周期不能短于6个月，校准方式方法要相对简单、可行 |
| **合计** | | |  |  |  |  |  |  |