湖南湖大土木建筑工程检测有限公司

检测(查)方案

编 号： 第 1 页 共 1 页 管理编号：HDJC-Ⅱ- 32.2/0

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 株洲市石峰区清水塘片区棚改项目被征收房屋危险性等级检测评定 |
| 合同编号 |  |
| 技术标准 | 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344－2004）；  《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；  《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315－2011；  《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016。 |
| 实施大纲内容：  结构类型：砖混结构；（面积现场实测）  检测（查）目的：对被征收房屋进行危险性等级评定。  检测（查）方法及内容：   1. 平面尺寸； 2. 垂直度； 3. 裂缝等缺陷； 4. 承重墙体砖、砂浆强度回弹检测； 5. 承重构件混凝土强度回弹； 6. 混凝土承重构件钢筋根数、间距、保护层厚度抽测； 7. 对其危险性等级进行评价。   检测（查）人员安排：李伯勋 付敏  项目负责人： 罗刚  审批意见： | |